SKIP ON:<CR>
SEND:<CR>
DISPLAY:<ESC>[0m<ESC>[24;1H<LF>
