Slide No. 1

Decmcc Phase V &

TCP-IP Access

module

· Rappel EMA

· Objets Phase V

· Services du module d’accès Phase V

· Objets SNMP

· Services du module d’accès SNMP

· Modules Fonctionnels

Philippe Roggeband 19 décembre 1990

Slide No. 2

Rappel EMA

· EMA = "Enterprise Management Architecture"

· ... est une architecture

d’administration d’objets

· ... basée sur des normes en cours de définition

· ... ouverte pour permettre l’administration d’objets non normalisés

· ... dont la première implémentation est DECmcc.

Slide No. 3

Directeur Directeur Directeur

Entité Entité Entité Entité

EMA

· Le Directeur administre...

· ... des entités

· ... à travers un protocole de niveau applicatif.

Slide No. 4

Présentation

Fonction

Accès

Agent Objet

· Une entité = un objet + un agent

· Le directeur =

-- Des modules de présentation

-- Des modules fonctionnels

-- Des modules d’accès

Slide No. 5

MIR

EXECUTIF

I N T E R F A C E

AM

AM

PM PM

FM

FM

Les composants de DECmcc :

· La "Management Information Repository"

· L’exécutif

· L’interface

· Les modules d’accès

· Les modules fonctionnels

· Les modules de présentation

Slide No. 6

Les attributs d’un objet sont regroupés en partitions :

· Identification

· Caractéristiques

· Etat

· Compteurs

· Référence

MCC>Show Node4 .DNA_NODE.TOTO all counter

Slide No. 7

NODE

X25 ACCESS X25 SERVER DNS CLERK DNS SERVER

SESSION CONTROL

OSI TRANS. NSP

DDCMP HDLC CSMA/CD LAPB

MODEM CONNECT

MOP Device

ROUTING

Objets DECnet V

Slide No. 8

· Le NODE est une entité globale qui contient des sous-entités. L’entité globale fournit l’agent qui permet de la gérer, elle et ses sous-entités.

· On y accède par son identifieur

DNS (DNS FullName). Ses identifieurs secondaires sont :

-- ses synonymes

-- son adresse

· Ses états sont :

-- "Dead"

-- Booting

-- Off

-- On

Slide No. 9

Les sous-entités d’un NODE sont des modules.

· Les modules correspondent typiquement à une couche ou à un protocole.

· Les modules ont eux-mêmes des sous-entités : Circuit, ligne, port...

· L’accès à un module se fait par référence à l’entité à laquelle il appartient

MCC>Show NODE .DECUS.SIG_RES.XYZ

ROUTING

CIRCUIT SVA-0

all characteristics

Slide No. 10

DDCMP

Port Link

Logical Station

Un exemple de Module :

Slide No. 11

Les contrôles d’accès sont supportés par les "qualifiers":

MCC> Set Node .Decus.SIG_res.toto

Maximum Listeners = 20

By User = System, Password = toto

Slide No. 12

Directives

· Show

· Set

· Add / Remove

· Rename

· Enable / Disable

· Create / Delete

· Shut

· Restrict

· Test

Slide No. 13

Conclusion sur le module d’accès DECnet Phase V

· Implémente CMIP

· Fournit des primitives, utilisées par les FM

· Syntaxe d’accès aux primitives identique à NCL

· Permet l’administration de noeuds Phase V à partir d’une interface DECwindows;

Slide No. 14

SNMP Access Module

Permet de gérer des entités TCP/IP via le "Simple Network Management protocol".

· Permet l’accès aux variables définies dans le RFC 1066 (MIB I)

· Utilise VMS-Ultrix Connection pour communiquer avec les agents SNMP.

Slide No. 15

SNMP

Interface

AT Table

IP

Addr table

Routing Table

ICMP

TCP Conn Table

UDP

EGP Neigh Table

Les objets SNMP

Slide No. 16

Les Directives supportées par le SNMP AM...

· Show

· Set

Slide No. 17

Modules Fonctionnels

Parmi les modules fonctionnant avec ces modules d’accès :

· Control FM : fournit l’accès aux primitives des modules d’accès

· Registration FM : permet

d’enregister des entités dans l’annuaire de DECmcc

MCC> Register Node .DECus.SIG_res.toto

MCC> Register SNMP merlin

MCC> Directory Node *

MCC> Directory SNMP *

Slide No. 18

· Domain FM : permet de regrouper des objets dans un domaine

MCC>Create Domain DECus_France

MCC>Create Domain DECus_France

Member (Node .DECus.Sig_res.toto)

MCC>Create Domain DECus_France

Member (SNMP merlin)

L’ouverture d’une fenêtre sur un domaine permet de visualiser son contenu

Slide No. 19

· Historian FM : permet

d’enregistrer des paritions d’attributs

· Alarms FM : permet de détecter des dépassements de seuil, des changements d’état et de signaler des évènements

· Exporter FM : permet d’exporter les données enregistrées par l’Historian FM vers une base Rdb

Slide No. 20

Quelques modules spécifiques :

· DECnet Performance Analyzer

· DECnet Fault Diagnostic Assistant

Slide No. 21

Evolutions prévues...

· Support de la MIB II

· TCP/IP Performance Analyzer

· TCP/IP Fault Diagnostic assistant

· ...

Slide No. 22

???