Mathieu LECOMPTE-BOINET - 1 - DECUS 4 Avril 1991

SYSMAN

SYSMAN

Gestion du STARTUP

Mathieu LECOMPTE-BOINET

4 Avril 1991

SIG VAX/VMS

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 2 - DECUS 4 Avril 1991

Objet de la présentation

Objet de la présentation

Cet exposé vous propose une

description des principes et des

conseils d’utilisation du mécanisme de

startup de SYSMAN:

· Présentation générale du principe

· Comment l’utiliser au mieux

· Gestion

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 3 - DECUS 4 Avril 1991

Quelques rappels

Quelques rappels

· Le startup est piloté par la

procédure STARTUP.COM

· Après la partie VMS, lancement de

SYSTARTUP_V5.COM

· Ce processus est donc séquentiel et

monotâche

· Procédure monolithique, complexe

à gérer dans le cas d’un cluster

· Ce mécanisme n’exploite pas les

possibilités d’un système

d’exploitation multitâches tel que

VMS

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 4 - DECUS 4 Avril 1991

Fonctionnement

Fonctionnement

Depuis VMS V5.0, le startup est

décomposé en étapes décrites dans

une base de données et répondant aux

règles suivantes:

· Il existe une base pour VMS et une

pour ce qui est spécifique du site

(LAYERED)

· Chaque base consiste en une série

d’étapes (procédures DCL ou

simples programmes) à exécuter.

· Chaque étape est placée dans une

phase parmi 8 prédéfinies

· Le mécanisme garantit l’ordre

d’exécution des phases

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 5 - DECUS 4 Avril 1991

Fonctionnement (suite)

Fonctionnement (suite)

· Au sein d’une phase, les étapes se

déroulent dans un ordre quelconque

· On associe à chaque étape des

attributs:

-- mode d’exécution

-- paramètres

-- noeuds

· L’ensemble est géré sous SYSMAN

à l’aide de la commande STARTUP

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 6 - DECUS 4 Avril 1991

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre s’appuie sur les

fichiers suivants:

· Un répertoire dédié pointé par

SYS$STARTUP

· Un fichier des phases

(VMS$PHASES.DAT) pointé par

STARTUP$PHASES

· Un fichier des étapes VMS

(VMS$VMS.DAT) pointé par

STARTUP$STARTUP_VMS

· Un fichier des étapes LAYERED

(VMS$LAYERED.DAT) pointé par

STARTUP$STARTUP_LAYERED

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 7 - DECUS 4 Avril 1991

Phases de startup

Phases de startup

· VMS$PHASES.DAT définit une

liste de phases dont l’ordre

d’apparition sera celui d’exécution.

· Sous VMS V5.4:

-- INITIAL

-- DEVICES

-- CONFIG

-- BASEENVIRON

-- LPBEGIN

-- LPMAIN

-- LPBETA

-- END

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 8 - DECUS 4 Avril 1991

Attributs des étapes

Attributs des étapes

· Mode d’exécution:

-- direct: exécution par @ ou Run de

l’étape

-- batch: soumission de l’étape dans

SYS$BATCH

-- called: étape appelée par une

autre

-- spawn: exécution par Spawn

/Nowait

· Paramètres: P1 à P8

· Noeuds: liste des noeuds sur

lesquels exécuter l’étape (tous par

défaut)

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 9 - DECUS 4 Avril 1991

Gestion sous SYSMAN

Gestion sous SYSMAN

La gestion de cette database se fait

sous SYSMAN à l’aide de la

commande STARTUP suivie de

l’action désirée:

· Set Database: permet de choisir la

database (VMS ou LAYERED, cette

dernière étant prise par défaut)

· Show File: affiche la liste des

étapes dans l’ordre chronologique

des phases

· Add, Modify et Remove File

permettent de déclarer, modifier ou

supprimer une étape

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 10 - DECUS 4 Avril 1991

Gestion sous SYSMAN

(suite)

Gestion sous SYSMAN

(suite)

· Ces commandes admettent des

options permettant de définir les

attributs:

-- /Phase=

-- /Mode=

-- /Node=

-- /Parameter=

· Enable et Disable File permettent

de valider ou d’invalider une étape

sur tels ou tels noeuds d’un cluster

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 11 - DECUS 4 Avril 1991

Phase INITIAL

Phase INITIAL

Cette phase comporte les étapes

suivantes:

· VMS$INITIAL-050_VMS

-- définitions de noms logiques

de base (SYS$SYSROOT, SYS$*,

...)

-- installation des images définies

dans VMSIMAGES

-- premier démarrage du process

CONFIGURE

· VMS$INITIAL-050_LIB

-- définition de noms logiques

d’usage général (TPU, DBG, LIB,

langage, RMS, ...)

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 12 - DECUS 4 Avril 1991

Phase DEVICES

Phase DEVICES

Cette phase comporte les étapes

suivantes:

· VMS$DEVICE_STARTUP

-- @SYCONFIG

-- Autoconfigure All

-- installation SWAPFILE1

-- stop/restart CONFIGURE

-- @SYLOGICALS

-- @SATELLITE_PAGE

-- @SYPAGSWPFILES

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 13 - DECUS 4 Avril 1991

Phase CONFIG

Phase CONFIG

· VMS$CONFIG-050_VMS

-- configuration de OPA0:

-- @DECW$STARTUP

· VMS$CONFIG-050_ERRFMT

· VMS$CONFIG-050_CACHE_SERVER

· VMS$CONFIG-050_CSP

· VMS$CONFIG-050_OPCOM

· VMS$CONFIG-050_JOBCTL

· VMS$CONFIG-050_AUDIT_SERVER

· VMS$CONFIG-050_SHADOW_SERVER

· DECDTM$STARTUP

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 14 - DECUS 4 Avril 1991

Phase BASEENVIRON

Phase BASEENVIRON

Cette phase comporte les étapes

suivantes:

· VMS$BASEENVIRON-050_VMS:

-- Run ERRSNAP

-- cherche s’il s’agit d’une station de

travail

-- logging sur OPA0: en fonction de

OPC$*

· VMS$BASEENVIRON-050_LIB:

-- Run SMGMAPTRM

· LICENSE_CHECK (no comment...)

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 15 - DECUS 4 Avril 1991

Phase LPBEGIN

Phase LPBEGIN

Cette phase comporte les étapes

suivantes:

· VMS$LPBEGIN-050_STARTUP:

-- @SYSTARTUP_V5, ce qui

permet d’assurer la compatibilité

avec les versions précédentes de

VMS

-- Démarrage de DECwindows

dans le cas d’une station

-- Création si nécessaire de

l’identifier SYS$NODE_xxx

-- Validation des logins par la

commande Set Logins /Inter=

Les phases LPMAIN, LPBETA et

END sont vides par défaut.

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 16 - DECUS 4 Avril 1991

Découpage de

SYSTARTUP_V5

Découpage de

SYSTARTUP_V5

· L’idée est de découper ce fichier en

procédures indépendantes qui

seront déclarées comme étapes

· Attention aux symboles locaux, aux

noms logiques process

· Chaque étape devra naturellement

réaliser une fonction de démarrage,

par exemple:

-- mount des disques

-- démarrage des files d’attentes

-- démarrage du réseau et de LAT

· Les démarrages de produits seront

également déclarés comme étapes

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 17 - DECUS 4 Avril 1991

Choix des phases

Choix des phases

Comment choisir les phases dans

lesquelles déclarer les étapes ?

· Tenir compte des étapes VMS:

-- ne rien mettre dans INITIAL

-- utiliser SYLOGICALS,

SYCONFIG, SY*...

-- mount des disques après

DEVICES

-- rien qui nécessite une license

avant LPBEGIN (DECnet, ...)

· Respecter l’ordre des opérations:

-- ne pas démarrer les files

d’attente LAT avant LAT, par

exemple

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 18 - DECUS 4 Avril 1991

Quelques conseils

Quelques conseils

· On peut monter les disques dès la

phase CONFIG, ainsi que

configurer les terminaux.

· Utiliser BASEENVIRON pour

démarrer QUEMAN

· Utiliser LPBEGIN pour démarrer

le réseau (DECnet et LAT) dans

une même étape, ainsi que les files

d’attente batch

· Utiliser LPMAIN pour les files

d’attente d’impression, ainsi que

tout ce qui est "layered products"

· Utiliser LPBETA pour les produits

maison, les applications, etc...

· Utiliser END pour signaler la fin

du boot.

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 19 - DECUS 4 Avril 1991

Réduction du temps de boot

Réduction du temps de

boot

L’idée est d’utiliser le mode SPAWN

pour lancer en parallèle tout ou partie

des étapes d’une même phase, avec

quelques précautions:

· Attention aux quotas déductibles

du compte SYSTEM. Les valeurs de

Bytlm, Cpulim, Tqlm, Jtquota,

Pgflquota, Endlm, Fillm et Prclim

se partagent entre le process père

et ses sous-process.

· Le disque système devient le goulot

d’étranglement: veiller à répartir

les étapes entre LPMAIN, LPBETA

et END de façon homogène.

· Mount /Norebuild, etc...

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 20 - DECUS 4 Avril 1991

Cas des étapes VMS

Cas des étapes VMS

Peut-on appliquer le principe du mode

SPAWN aux étapes VMS ? Oui, à

quelques restrictions près:

· Sous V5.3, l’indépendance des

étapes n’est pas complète, on ne

peut pas les lancer toutes en mode

SPAWN.

· Sous V5.4, l’indépendance des

étapes est complète sauf dans le cas

d’un boot minimal.

· Recommandation: laisser en mode

DIRECT une étape par phase.

Le gain de temps reste cependant

sensible.

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 21 - DECUS 4 Avril 1991

Gestion du STARTUP

Gestion du STARTUP

La mise en oeuvre de ce mécanisme

bouscule certaines habitudes:

· On peut aboutir à la supression

complète du fameux fichier

SYSTARTUP_V5.COM

· Il peut être judicieux d’adopter une

convention sur les noms de fichiers

pour les retrouver aisément

· Toute la gestion se fait sous

SYSMAN, avec des contraintes. Par

exemple, la commande Startup

Show File /Full est peu pratique.

· Il est intéressant de modifier

STARTUP.COM pour forcer le

mode "verbose", afin de voir le

détail des étapes pendant le boot.

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 22 - DECUS 4 Avril 1991

Un outil pratique

Un outil pratique

Disponible dans VMS: sur DECUSF,

la procédure LIST_STARTUP.COM

permet:

· D’obtenir un listing clair et complet

des étapes dans l’ordre des phases

avec fusion de VMS et LAYERED

· D’obtenir ce même listing pour un

noeud du cluster (passé en P1)

· Pour chaque étape figurent en clair

tous ses attributs y compris les

paramètres, mais de façon lisible

Mathieu LECOMPTE-BOINET - 23 - DECUS 4 Avril 1991

Questions

Questions

? ?

? ?